技术参数

**采购人：新郑市公立人民医院**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度计划序号** |  | **设备名称** | **铅屏风** |
| **质量层次** |  | **数量** | **1台** |
| **是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：** |
| **设备配置要求及用途：** |
| **具体技术参数：** |
| 1、尺寸：长（400±10mm+900±10mm+400±10mm）×高（1800±10mm）； |
| 2、铅当量≥2mmPb； |
| 3、中间铅屏风带800±10mm\*600±10mm铅玻璃一块，两侧铅屏风各带300±10mm\*600±10mm铅玻璃一块，距地高1100±10mm； |
| 4、带折叠式写字板； |
| 5、铅屏风有三联组成，可以折成“U”型、“L”型或“一”字型摆放； |
| 6、三联铅屏风可拆卸 |
| 7、铅屏风钢架结构制作，内置铅板，外饰不锈钢； |
| 8、铅屏风带可刹车万向轮。 |
| 四、售后服务要求 |
| 1、维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |
| 2、备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |
| 3、设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |
| 4、根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |
| 5、提供使用手册 |

产品配置清单：

|  |  |
| --- | --- |
| 产品配置清单 | 数量 |
| 铅屏风 | 1 |