病历消毒柜技术参数

**采购人：新郑市公立人民医院**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度计划序号** |  | **设备名称** | **病历消毒柜** |
| **质量层次** | **国产** | **数量** | **2台** |
| **是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：** | | | |
| **设备配置要求及用途：用于病历资料消毒使用。** | | | |
| **具体技术参数：** | | | |
| 1.有效容积 :200-300L | | | |
| 2.温度调节范围：0-100℃，误差不超过1℃ | | | |
| 3.微电脑程序控制温度，LED数码显示，自动显示箱部温度 | | | |
| 4、售后服务要求 | | | |
| 4.1、省内有常驻售后机构，维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日；并且提供备用机 | | | |
| 4.2、保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； | | | |
| 4.3、备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； | | | |
| 4.4、设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 | | | |
| 4.5、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； | | | |
| 4.6、根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 | | | |
| 4.7、提供操作手册和维修手册 | | | |