病历消毒柜技术参数

**采购人：新郑市公立人民医院**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度计划序号** |  | **设备名称** | **病历消毒柜** |
| **质量层次** | **国产** | **数量** | **2台** |
| **是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：** | | | |
| **设备配置要求及用途：用于病历资料消毒使用。** | | | |
| **具体技术参数：** | | | |
| 1.有效容积 :200-300L | | | |
| 2.温度调节范围：0-100℃，误差不超过1℃ | | | |
| 3.微电脑程序控制温度，LED数码显示，自动显示箱部温度 | | | |
| 4、售后服务要求 | | | |
| 4.1、省内有常驻售后机构，维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日；并且提供备用机 | | | |
| 4.2、保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； | | | |
| 4.3、备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； | | | |
| 4.4、设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 | | | |
| 4.5、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； | | | |
| 4.6、根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 | | | |
| 4.7、提供操作手册和维修手册 | | | |

医用冷藏箱（小）技术参数

**采购人：新郑市公立人民医院**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度计划序号** |  | **设备名称** | **医用冷藏箱** |
| **质量层次** | **国产** | **数量** | **1** |
| **是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否** | | | |
| **设备配置要求及用途**：储存疫苗 | | | |
| **具体技术参数：** | | | |
| 1、电源：220V/50Hz | | | |
| \*2、有效容积：60-80L | | | |
| \*3、温度范围：2-8℃（可调），微电脑控制，可实现超温报警； | | | |
| 4、制冷系统：风冷 | | | |
| 5、具有超温、传感器故障、开门、断电报警系统 | | | |
| 6、门体：玻璃门；荧光灯：LED | | | |
| 7、配置USB数据导出接口，可导出有效温度数据。 | | | |
| \*8、产品具有医疗器械注册证,符合疫苗存储要求； | | | |
| 9、售后服务要求 | | | |
| 9.1、维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； | | | |
| 9.2、保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； | | | |
| 9.3、备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； | | | |
| 9.4、设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。提供厂家保修证明文件； | | | |
| 9.5、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； | | | |
| 9.6、提供使用和维修技术人员培训，提供维修手册。 | | | |

医用冷藏箱（大）技术参数

**采购人：新郑市公立人民医院**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度计划序号** |  | **设备名称** | **医用冷藏箱** |
| **质量层次** | **国产** | **数量** | **1** |
| **是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否** | | | |
| **设备配置要求及用途**：储存疫苗 | | | |
| **具体技术参数：** | | | |
| 1、电源：220V/50Hz | | | |
| \*2、有效容积：600-800L | | | |
| \*3、温度范围：2-8℃（可调），微电脑控制，可数字显示箱内温度值； | | | |
| 4、制冷系统：风冷 | | | |
| 5、支持高低温报警、传感器故障报警、开门报警和断电报警和电池电量报警 | | | |
| 6、门体：双层钢化电加热玻璃门；荧光灯：LED | | | |
| 7、配置USB数据导出接口，可导出有效温度数据。 | | | |
| 8、配备自关门组件，可以支持任意角度自关门 | | | |
| 9、内置蓄电池，断电后保证可持续显示箱内温度及声光报警48小时以上 | | | |
| \*10、产品具有医疗器械注册证,符合疫苗存储要求； | | | |
| 11、售后服务要求 | | | |
| 11.1、维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； | | | |
| 11.2、保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； | | | |
| 11.3、备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； | | | |
| 11.4、设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。提供厂家保修证明文件； | | | |
| 11.5、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； | | | |
| 11.6、提供使用和维修技术人员培训，提供维修手册。 | | | |