高速手机参数

1.30瓦涡轮手机

2.四点喷雾，静音效果

3.不锈钢机头和钛金机身

4.陶瓷滚珠轴承

5.机头尺寸令操作视野更佳

6.QSF速停系统

7.带有双重防回吸功能的“机头保护系统装置（PHS）”

8.通用型ISO标准接口

9.低振动的夹持系统

10.驱动气压2.3-3.3bar

弯头手机参数

1.允许输入转速30,000 min-1

2.空载最高转速30,000 min-1

3.齿轮比1:1 等速

4.使用车针 JIS T 5504-1 轴部形式1φ2.35mm CA车针

5.车针/针安装长度 11.5mm

6.车针的最大长度 22.5mm

7.最大工作部直径 φ4.0mm

8.使用环境（温度） 0 - 40℃（无结露）