技术参数

**采购人：新郑市公立人民医院**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度计划序号** |  | **设备名称** | **麻醉喉镜** |
| **质量层次** | **国产** | **数量** | **1** |
| **是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：无** |
| **设备配置要求及用途：快速解决院前、院内急救中常见气管插管** |
| **具体技术参数：**  |
| 1.材质采用不锈钢及铜材料制成。 |
| 2.灯芯：采用超高亮度LED发光体冷光源防止灯芯过热灼伤口腔黏膜。 |
| 3.喉镜含直型窥视片（小儿，新生儿用），弯型窥视片（成人用）。镜片尺寸:210mm,200mm,155mm,100mm,75mm。 |
| 4.成人型配2号电池。 |
| 窥视及电筒链接轻松、灵活，使用时位置固定，无动摇现象。 |
| 6.照明电珠光明亮集中，照射于窥视片的头端中部，电路连接可靠，无忽明忽暗弊端。 |
| 窥视片上的照明电路封闭于管道之中，浸泡消毒时（不卸下灯珠）照明电路不受损害。 |
| 7、售后服务要求 |
| 7.1、维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |
| 7.2、保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |
| 7.3、备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |
| 7.4、设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |
| 7.5、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |
| 7.6、根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |
| 7.7、提供操作手册和维修手册 |

产品配置清单：

|  |  |
| --- | --- |
| 产品配置清单 | 数量 |
| 手柄 | 1 |
| 镜片 | 5 |
| 说明书 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 携带盒 | 1 |