	序号
	指标项
	参数要求

	超融合

	1
	配置要求
	机架式2U服务器，处理器Intel Gold 6330(28C、2.0GHz)*2颗，内存≥256GB，配置480G SATA SSD≥2块，12TB SATA硬盘企业级≥2块，网络接口≥4个千兆电口，≥2个万兆光口，冗余电源。含计算虚拟化专业版、存储虚拟化专业版、网络虚拟化专业版、统一云管平台高级版功能授权。

	2
	管理平台
	1、超融合的管理平台软件完全自主研发，非借用第三方软件进行的包装整合，同时为保障超融合产品的核心功能模块为厂商自主原创，超融合系统核心功能模块应通过中国信息安全测评中心的自主原创产品测评，提供证书并加盖厂商公章。
2、支持超融合平台与现有生产环境的虚拟化平台做到无缝集成，统一在一个管理平台界面实现日常管理和运维。
3、支持服务器节点退役功能，退役主机的数据自动迁移至其它正常服务器节点，支持服务器节点维护模式，维护过程中不会触发数据重构机制，保证集群存储性能最佳。
4、支持基于WEB界面快速扩容计算和存储节点，可通过扫描主机或者手动添加的方式增加主机，扩大集群功能，支持基于界面自定义物理主机角色，角色包括计算角色、数据角色、接入角色、共享角色。
5、支持一定时期内强制修改登录密码功能、账号登录防暴力破解，并能配置开启或关闭该功能；系统界面会话保持自动过期，并可配置过期时间。
6、支持镜像管理功能，应支持多种文件格式镜像，包括但不限于iso、vfd、raw、img、qcow2、vmdk、vpc、vdi、qed、ova、tva等类型，可对镜像文件进行上传、下载、修改、删除等操作。
★ 6、支持分布式电源管理功能，根据集群内主机资源负载情况，在不影响业务的情况下实现自动的服务器开、关机，达到能源效率和资源分配，节省电力和制冷开支（提供产品截图并加盖公章）。

	3
	计算虚拟化
	1、支持云服务器全生命周期管理，包括创建、启动、重启、安全重启、暂停挂起、恢复、休眠、关闭、安全关闭、删除、更换和重置操作系统，支持云服务器的排序、搜索和筛选过滤功能，满足日常运维需求操作。
★2、支持云服务器级别副本设置，可以针对不同场景给不同云服务器设置不同数量副本，提升灵活性。支持副本个数在1-5之间进行选择设置，并可以支持动态在线增加和删除副本（提供产品截图并加盖公章）。
3、支持云服务器存储链路冗余设置，可以设置多条访问存储卷的链路，提升云服务器访问存储的可靠性和性能。
4、支持主流Linux/Windows以及国产操作系统云服务器的内部负载实时监控，包括操作系统版本、CPU使用率、内存使用情况、网络流量、系统磁盘数量、磁盘分区、磁盘使用率、系统进程及系统连接数量。
5、支持蓝屏检测技术，通过界面记录云服务器重新拉起过程，包括故障、蓝屏、HA等过程，可在云服务器详情日志页面里面查看详情。在发生意外故障导致的云服务器停机时，具备将云服务器奔溃前最后一屏报错信息代码进行截图的功能，为后续排错提供依据。
★6、支持删除云服务器时将云服务器先移入回收站，在回收站进行删除时存储卷数据清零功能，杜绝云服务器/存储卷销毁后的数据残留导致的敏感数据泄露问题，提升安全性（提供产品截图并加盖公章）。

	4
	存储虚拟化
	1、支持文件存储、块存储、对象存储服务，可以向外部系统提供对象存储服务，块存储支持但不限于SCSI及iSCSI接口,支持iSCSI加密传输；文件存储支持但不限于CIFS及NFS接口；对象存储支持但不限于S3及Swift接口，同时支持SSL加密传输及存储的QoS设置。
★2、支持存储卷的数据块副本图形显示和操作的功能，可以监控数据块的当前状态，按需迁移数据块所在的主机和磁盘，可以指定数据块副本的读取优先级（提供产品截图并加盖公章）。
3、为方便超融合平台用户文件的共享与访问，提升文件的管理效率，需具备网盘功能，此功能无需额外购买授权即可使用。
4、支持基于存储卷级别的灵活副本设定，可以针对不同场景及业务重要级别对不同的存储卷灵活配置不同级别的副本数，支持动态在线增加和删除副本，不需停机即可操作。
5、支持数据的全链路加密传输，从应用接收到数据后立刻完成数据加密，直到数据最终以加密的形式存储于硬盘中。加密包括传输加密和全盘数据加密，保证敏感数据不会被外部黑客窃取和硬盘遗失或者维护过程中数据不被泄露。
6、支持存储数据卷安全分级管理，安全级别可设置弱一致、强一致、最终一致，可对存储卷进行权限控制，可以配置存储卷的只读、读写权限，提升安全性，提升访问效率。

	5
	网络虚拟化
	1、支持本地网络和VPC网络，可通过鼠标拖拽网元及连线的方式构建可视化网络，实现网络环境的快速化构建。支持对整个平台虚拟设备的统一管理，可在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备、拓扑可呈现网络流量信息，所见即所得。
★2、支持网络微分段URL黑白名单功能，实现针对HTTP和HTTPS进行管理限制，网络实现安全访问控制，微分段组可制定安全规则策略，实现零信任网络（提供产品截图并加盖公章）。
3、支持灵活的链路聚合功能，提供主备链路和双活链路可选，满足网络故障切换和负载均衡能力。支持分布式流量镜像功能，实现跨宿主机的虚拟机之间进行流量镜像的功能。
4、支持在图形化的管理平台界面实现对网络配置的全部操作，包括物理网卡bond、虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟端口组等设置，无需借助命令行操作，提高运维效率和简易性。 
5、支持网络拓扑流量监控，能够在网络拓扑图中显示云服务器网卡的上/下行吞吐量、上/下行包速率、安全组信息。
6、支持基于特征自学习、加密流量识别方法及网络事件的识别方法提高现有技术中网络加密流量的识别率，保证云平台安全性，提供证明文件并加盖公章。

	
	交换机

	1
	1.交换容量≥1.3T，包转发率≥200Mpps；

	2
	2.千兆电口≥48个，万兆光口≥4个；

	3
	3.设备关键芯片（CPU、交换芯片或转发芯片等）为国产化芯片；

	4
	4.支持静态路由、OSPF、BGP、ISIS等协议；

	
	台式一体机

	1
	1.商务机；CPU 性能:≥6 核 12 线程，主频≥2.5Ghz ，缓存≥18M 三级缓存;内存：配置 ≥16G DDR4内存，提供双内存槽位；显卡：集成；硬盘：≥512G PCIe M.2 SSD硬盘；网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡，集成 802. 11ax 无线网卡；音频设备：内置立体声音箱；

	2
	2.显示器：≥23.8 英寸 16:9 LED 背光宽屏，1920×1080@60Hz，不低于 178 °可视角；键盘、鼠标：无线键盘、鼠标 ；接口：≥8 个 USB 接口, ≥1 个 HDMI 输出接口, ≥1 个串口

	3
	3.安 装 扩 展 ： 支 持 VESA  标 准100mm*100mm  ，支持壁挂； 电源：外置≥150W  节能电源 ；售后服务：提供原厂售后；



