技术参数

**采购人：新郑市公立人民医院**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度计划序号** |  | **设备名称** | **无菌柜** |
| **质量层次** | **国产** | **数量** | **1** |
| **是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：** |
| **设备配置要求及用途：**  |
| **具体技术参数：** |
| 1、采用优质304不锈钢板焊接而成，表面平滑。 |
| 2、分为上下两层 |
| 3、上下层为对开门，门板为优质环保胶条夹5MM厚玻璃。 |
| 4、里面配有活动隔板可以放置器械包,隔板下面均有加强筋。 |
| 5、柜门安装有锁，安全方便无菌器械管理。 |
| 6、外形尺寸：长\*宽\*高=850±20\*400±20\*1800±20（mm） |
| 7、售后服务要求 |
| 7.1、维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |
| 7.2、保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； |
| 7.3、备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |
| 7.4、设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。提供厂家保修证明文件； |
| 7.5、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |
| 7.6、提供使用和维修技术人员培训，提供维修手册。 |